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ATLANT CAB L4 3.5T 2.7D 
Полная масса 3500 кг.

Изотермический фургон
   
Спеццена:  3 100 000 рублей.

СРОК поставки: в наличии


	 Модель двигателя
	HFC4DE1-1D

	Объем двигателя, см3
	2 746

	Тип
	"Diesel, Common Rail + SCR"

	Мощность, кВт(л.с.) при об/мин
	110 (150) / 3200

	Крутящий момент, Нм при об.мин
	355 / 1800-2600

	Экологический класс
	Евро-5

	Трансмиссия
	LC6T32 (6 ст.)

	
	Размер L4

	Основное
	Кол-во мест 3

	
	Двускатная задняя ошиновка

	Размер шин
	Передние 185/75R16LT

	
	Задние спаренные 185/75R16LT

	Подвеска
	Передняя независимая типа MacPherson

	
	Задняя листовая

	
	Вакуумный усилитель

	Тормозная система
	Передние дисковые

	
	Задние дисковые

	Топливный бак
	80л (Пластиковый)

	Сцепление
	Гидропривод

	Рулевое управление
	Гидроусилитель

	
	Антенна на ветровом стекле

	Окна
	Электростеклоподъемники

	
	Легкая тонировка

	Лампы
	Дневные ходовые огни

	
	Регулировка света фар по высоте

	Зеркала заднего вида
	Электрорегулировка зеркал

	Салонное зеркало
	Противобликовое салонное зеркало

	Панель приборов
	LCD дисплей

	
	Языки (Китайский, Английский, Испанский, Русский)

	Внутреннее освещение
	Лампа для чтения

	
	Купольный свет

	Кондиционер
	Кондиционер кабины

	
	Серый

	Сиденье водителя
	С ручной регулировкой в 6-и направлениях

	Обивка сидений
	Серая ткань

	
	Водительский трехточечный ремень безопасности

	Безопасность
	Предупреждение о не пристёгнутом ремне безопасности водителя

	
	Пассажирские передние трехточечные ремни безопасности
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ABS EBD
Подушка безопасности водителя Подушка безопасности пассажира Центральный замок
Круиз-контроль
Мультимедиа	Радио + USB
Многофункциональное рулевое колесо

Дополнительно	ПЖД. 

Описание надстройки Назначение: Изотермический фургон Средней Изотермичности Габаритные размеры с учетом надрамника(ДхШхВ), мм:4300x2200x2400. Вместимость: 8 европаллет
	  Крепление подрамника фургона к раме шасси автомобиля жесткими и упругими соединениями	

	Каркас основания - стальной профиль толщ. 3 мм, обвязка из оцинкованной стали толщ. 2 мм, с полимерным покрытием + антигравий черного цвета

	Наружное обрамление кузова - скругленные оцинкованные уголки с полимерным покрытием белого цвета или алюминиевые и пластиковые угловые накладки

	Пол - клееная 4-х слойная панель, сердцевина экструдированный пенополистирол 60 мм. Внутри - силовой каркас из бруса. Сверху – рифлёный алюминий. Низкая изотермичность(И1)

	Стены, крыша, двери - 3-х слойные панели, сердцевина ППУ, общая толщина 40 мм (И1)

	Наружная обшивка стен, дверей, крыши - стеклопластик белого цвета

	Внутренняя обшивка стен и дверей - стеклопластик белого цвета

	Внутреннее обрамление - оцинкованные уголки

	Задний портал - сварная конструкция из профилей из оцинкованной стали 2 мм с послед. зачисткой и окраской

	Дверь задняя - 2 створчатая, распашная с углом открывания каждой створки 270 град

	Фурнитура оцинкованная (петли дверные по 2 шт. на дверь, фиксаторы дверей в открытом положении (т-образные) -
шт. на дверь, уплотнитель задних ворот. Запорные механизмы - штангового типа, по 1 штанге на дверь. Ручки открыв дверей

	Крылья пластиковые арочные - 2 шт., с резиновыми фартуками и кронштейнами

	Ручка поручень - 1 шт., расположение на правой стойке дверного проема

	Резиновые отбойники - 2 шт.

	Лестница выдвижная оцинкованная

	Освещение кузова - светодиодное

	Выключатель освещения кузова - размещение в кабине

	Дополнительный стоп-сигнал

	Электрооборудование (жгуты проводов, распред. коробка)

	Контурные огни

	Боковые габаритные фонари


	Межсервисный интервал: 20 000 км, но не реже 1 раза в год 
Гарантия: 2 года без ограничения пробега







С уважением, ООО «ТТМ Центр»
8 (8442) 613-615
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